ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЖДОЙ РАБОТЫ (УСЛУГИ), ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ):

- содержание общего имущества в многоквартирном доме: 
1. Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а) регулировка трёхходовых кранов - ежемесячно;

б) смена прокладок в водопроводных кранах – по мере необходимости;

в) уплотнение сгонов – по мере необходимости;

г) устранение засоров – по мере выявления;

д) набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

е) мелкий ремонт теплоизоляции – по мере необходимости;

ж) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре – по мере выявления;

з) разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек - ежеквартально;

2. Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем – по мере необходимости.

3. Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения один раз в полугодие и по мере необходимости.

4. Проверка исправности канализационных вытяжек ежеквартально и по мере необходимости.

5. Проветривание колодцев расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме - ежемесячно.

6. Устранение по мере необходимости незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе:

а) протирка и смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования в многоквартирном доме; 

б) смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

в) мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

7. Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями (сетями, кабелями) заземления.

8. Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ежемесячно.

9. Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах и газоходах - ежеквартально.

10. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – по мере необходимости.

11. Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции.

12. Техническое содержание лифтового оборудования (при наличии)

13. Очистка и промывка водопроводных кранов внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения – ежегодно и по мере необходимости.

14. Регулировка и наладка систем автоматического управления внутридомовыми инженерными системами – ежеквартально и по мере необходимости.

15. Уборка общих помещений в многоквартирном доме (в том числе мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, лифтов) – по графику.

16. Удаление с крыш снега и наледей – при толщине снежного покрова от 30 см.

17. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев – два раза в год.

18. Вывоз бытовых отходов из бункеров, вывоз (замена) контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно.

19. Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества - ежедневно.

20. Озеленение территории - ежегодно, уход за элементами озеленения, находящимися на участке, входящем в состав общего имущества - ежедневно.

21. Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке, входящем в состав общего имущества – по мере необходимости.

22. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) утепление чердачных перекрытий - ежегодно;

б) утепление трубопроводов в подвальных помещениях - ежегодно; 

в) укрепление и ремонт парапетных ограждений - ежегодно;

г) ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления – периодически по мере необходимости; 

д) замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – по мере необходимости;

е) консервация поливочных систем - ежегодно;

ж) проверка состояния продухов в цоколях зданий – два раза в год;

з) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – по мере необходимости;

и) ремонт и укрепление входных дверей – по мере необходимости.

23. Услуги, ежегодно оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а) укрепление водосточных труб, колен, воронок;

б) расконсервирование и ремонт поливочной системы;

в) снятие пружин на входных дверях в подъезды;

г) ремонт оборудования детских, спортивных и иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

д) ремонт просевших отмосток.

 Санитарное содержание придомовых территорий:

1) уборка в зимний период:

- уборка снега – по мере выпадения снега, но не более 1 раза в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- уборка контейнерных площадок – не менее1 раз в сутки;

2) уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в неделю;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - не менее1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

- протирка указателей - 5 раз в год.

Санитарное содержание лестничных клеток:

1) влажное подметание лестничных площадок и маршей – 1раз в неделю;

2) мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц;

3) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов – 2 раза в месяц;

4) мытье окон в подъездах - 2 раза в год;

5) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

6) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.

- текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, выполняется по мере выявления неисправности и по мере необходимости: 

1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы – по мере выявления неисправностей.

2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска фасадов – по мере необходимости.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска – по мере необходимости.

4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.        

5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы. Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

8. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях.

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления.

10. Водопровод и канализация.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации в жилых зданиях.

11. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств, приборов и электропроводки.

12. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции .

13. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в обслуживаемом многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый совместно с собственниками помещений, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

д(1)) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;

к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

л) выполняет минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290.

Оформлены договоры с подрядными организациями (частично по Агентскому договору № 05 от 01.10.2012 через ЗАО «УК «Европейское»):

	Организация/контрагент
	Вид услуг
	Номер и дата договора

	ООО «Монтажная лифтовая компания»
	Техническое обслуживание лифтов и лифтовой диспетчерской связи
	№ 18/12-ТО от 29.12.2012, № 21/14-КТО от 01.01.2014

	ООО «ЭКОВЫВОЗ»
	Вывоз ТБО
	№380-508 от 01.05.2012, № 160 ЭВ от 01.10.2014

	МБУ «Центр мун.услуг в жилищно-коммунальной сфере»
	Регистрация граждан по месту жительства
	№ 16-Л от 26.09.2011

	ООО «СВЕТ»
	Дезинсекция и дератизация
	№ 45 от 01.01.2013

	ООО «ДЕЗ-КОМПЛЕКТ»
	Дезинсекция и дератизация
	№ 470 от 01.08.2013

	ООО «Центр безопасности пром. отходов»
	Демеркулизация
	№ 10024-ЦТ от 01.06.2011

	ООО ЧОП «СБ Европейское»
	Охрана общего имущества
	от 01.01.2015


ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год

	Вид услуги
	2012
	2013
	2014

	Содержание и ремонт общего имущества
	1
	8
	12

	Коммунальные услуги
	2
	0
	0


сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах: перебои в работе лифта

	Факт
	2012
	2013
	2014

	Перебои в работе лифта
	1
	8
	12

	Ненормативное качество ГВС
	1
	0
	0

	Ненормативное качество отопления
	1
	0
	0


ПЕРЕЧЕНЬУСЛУГ И РАБОТ,

 ОКАЗЫВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

(перечень также содержится в договоре управления
 – Приложение №1 и Приложение №2 к договору)

I. Работы  по содержанию

несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,

перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих

элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,

внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

II. Работы по содержанию

оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения;

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

очистка от сажи дымоходов и труб печей;

устранение завалов в дымовых каналах.

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

очистка и промывка водонапорных баков;

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

удаление воздуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

в многоквартирном доме

23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории;

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ДОСТИЖЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ: охрана территории, охранно-пожарная сигнализация жилых и нежилых помещений, паспортное обслуживание, круглогодичная уборка внутриквартальных дорог, тротуаров, газонов, площадок для выгула собак и иных мест общего пользования, подземно-наземные паркинги.

План работ на 2015 г. по услугам, оказываемым ООО «Управляющая компания «микрорайон Европейский» с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг).

План работ ООО «УК «м-н Европейский» на 2015 г. в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств на «Содержание и ремонт жилья», и периодичность их выполнения.

1. Управление многоквартирными домами (обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг жителям) 
 

1
 Договорно-правовая деятельность:

 заключение договоров на работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и специализированные работы и услуги; заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; применение мер гражданско-правовой ответственности в случае нарушения договорных обязательств; предоставление коммунальных и других видов услуг; обеспечение юридического сопровождения судебных разбирательств;
постоянно

2
Технический контроль и планирование:

 организация работ по технической эксплуатации; ведение технической документации; планирование работ по проведению осмотров, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; учет и контроль за выполнением работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества; обеспечение поставки жилищных и коммунальных услуг; контролирование незаконных перепланировок и переустройства в помещениях собственников; работа по заявкам населения по устранению строительных недоделок; 
постоянно

3
Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного дома, включая организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций и их последствий; 
постоянно

4
Финансово-экономическая деятельность:

 осуществление расчетов по исполнению договорных обязательств; обеспечение своевременной и полной оплаты услуг по счетам поставщиков услуг; организация расчета, учета и приема платежей за предоставленные жилищно-коммунальные и иные услуги; подготовка и обоснование бюджета доходов и расходов; целевое использование бюджета; предложения по минимизации затрат на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
постоянно

5
Работа с гражданами, проживающими в многоквартирных домах:

 регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства (на основании отдельно заключенного договора с МБУ «Центр регистрации граждан»); учет собственников помещений в многоквартирных домах; прием жалоб, заявок и обращений по вопросам связанным с качеством предоставляемых услуг и т.д., принятие соответствующих мер; работа по взысканию в установленном порядке задолженности по оплате за жилищно-коммунальные и иные виды услуг; своевременное предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального обслуживания, в том числе — об изменении размера оплаты предоставляемых услуг; выдача расчетных документов и справок о размере занимаемых помещений, о платежах за ЖКУ, справок об отсутствии задолженностей, совместном проживании и т.д.; предоставление работ и услуг по заказам и за счет средств населения; 


6
Иная деятельность по управлению многоквартирным домом: отчетность перед собранием собственников помещений в многоквартирных домах об исполнении обязательств по договору управления; подготовка и предоставление отчетности перед собственниками помещений и государственными органами;
постоянно

2. Работы и услуги, связанные с содержанием общего имущества
 

Содержание общего имущества
 

Внутридомовая уборка мест общего пользования
 

7
Влажное подметание лестничных площадок и маршей – 1раз в неделю;

8
Мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц;

9
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов – 2 раза в месяц;

10
Мытье окон в подъездах - 2 раза в год;

11
Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

12
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.
13
Обметание пыли с потолков
ежегодно 

14
Дератизация подвалов
ежемесячно 

15
Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора
единовременно при приемке дома в экспл. 

16
Установка электромагнитных замков и доводчиков
при необходимости 

17
Замена личинок в подвалах
3 р/мес на дом

18
Замена врезных замков в чердаках
3 р/мес на дом

19
Замена дверных пружин 
ежемесячно по необходимости 

20
Ремонт дверей в междуэтажных перекрытиях 
ежемесячно

21
Ремонт в чердачных перекрытиях
ежемесячно 

22
Утепление продухов в цокольном основании
2 р/год 

23
Герметизация входных дверей
2 р/мес 

24
Изготовление дополнительных ступенек для колясок
по мере необходимости

25
Ремонт деревянных скамеек 
ежемесячно 

26
Герметизация стыков водостоков с применением жидкого стекла
ежемесячно 

27
Установка информационных досок 
1р при заселении 

 Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств
 

 Техническое обслуживание систем отопления
 

28
Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места
1 р/год

29
Притирка клапана вентиля диаметром до 25 мм без снятия с места
1 р/год

30
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления
ежемесячно на каждом стояке в отопительный сезон

31
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке
3 р/год 

32
Консервация системы отопления
ежегодно 

33
Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм
при необходимости 

34
Осмотр профилактич. внутриквартирных устройств системы центрального отопления
в заселяемых: опрессовка, окончание опрессовки, приемка, 1р при при пуске отопл-я в незасел., в заселенных: 2 р/год при необходимости

35
Осмотр ежегодный устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
2р/год 

36
Снятие показаний устройства автоматики системы центрального отопления в подвальных помещениях
3р/день в отопит. сезон, в остальное время ежедневно.

37
Осмотр профилактич. устройства системы отопления в подвальных помещениях 
еженедельно при отопит. cезоне

38
Осмотр профилактич. устройства системы центрального отопления в чердачных помещениях 
ежемесячно при отопит. cезоне

39
Регулировка и наладка систем отопления
 ежегодно 

40
Первое рабочее испытание гидравлическое отдельных частей системы отопления
ежегодно 

41
Рабочая проверка системы центрального отопления в целом + проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
ежегодно 

42
Окончательная проверка при сдаче системы отопления
ежегодно 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
 

43
Осмотр профилактич. водопровода, канализации и горячего водоснабжения опрессовка, окончание опрессовки, приемка
3р/год при приемке жил и нежил, 1р при при пуске отопл-я в незасел 

44
Осмотр профилактич. водопроводных задвижек и вентилей
2р/мес открытие и закрытие 

45
Утепление вводов в здание
ежегодно 

46
Прочистка канализационного лежака
1 р/мес по необходимости

47
Прочистка внутр. водостоков
ежемесячно 

48
Проверка исправности канализационных вытяжек
2 р/год

49
Уплотнение сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм
2р/год 

50
Устранение засоров санитарных приборов в МОП
ежегодно 

51
Устранение течи из гибких подводок санитарных приборов МОП
2р/год 

52
Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутр. водостоков
ежегодно 

53
Уплотнение стыковых соединений внутреннего водостока 
2 р/год 

54
Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы
ежегодно 

Техническое обслуживание системы электроснабжения
 

55
Замена перегоревших ламп
10 шт/месяц

56
Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
ежегодно 

57
Осмотр электросети, арматура, электрооборудование в квартирах
при приемке и ежегодно при необходимости 

58
Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках
при приемке и ежегодно при выполнении ППР 

59
Осмотр силовых установок
в щитовых помещениях, 2р/год 

60
Профилактический осмотр электросети в подвалах
ежегодно в отопит. сезон

61
Осмотр люминесцентных светильников
ежегодно 

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов
 

62
Уборка мусора на контейнерных площадках летом
ежедневно 

63
Уборка мусора на контейнерных площадках зимой
ежедневно 

64
Контроль за своевременным сбором и вывозом ТБО, КГМ 
ежедневно 

Содержание придомовой территории
 

 Зимняя ручная уборка придомовой территории
 

65
Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд подметание, перекидывание и уборка снега, мусора 
ежедневно 

66
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 
ежедневно в дни снегопада 

67
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см -
через 3 ч во время снегопада

68
Противогололедные мероприятия
ежедневно в дни гололеда 

69
Очистка территории от наледи и льда
1 р/2 сут во время гололеда

70
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
3 р/сут 

71
Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см 
1 р/2 сут 

72
Подметание территории в дни без снегопада
ежедневно 

73
Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
1р/сут 

74
Очистка урн 
 3 р/нед.

Летняя ручная уборка придомовой территории
 

75
Восстановление поврежденного покрытия спортплощадок и детских площадок после несанкционированной зимней парковки автотранспорта
1 р/год

76
Очистка и промывка урн (при наличии)
ежедневно и ежемесячно 

77
Протирка указателей улиц и домов
1 р/мес в тепл период

78
Подметание территории в дни с сильными осадками
1 р/сут 

79
Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и др. водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории
ежедневно 

80
Полив газонов, зеленых насаждений
1 р/нед.

81
Уборка газонов
1 р/2 сут 

82
Мойка территории
еженедельно в тепл период 

83
Стрижка газонов
2 р/месс. в теплый период 

84
Вырезка сухих ветвей и поросли
1 р/тепл период 

85
Уборка опавшей листвы
еженедельно в теч листопада 

86
Изготовление деревянных песочниц 
ежегодно 

87
Заполнение песочницы песком
1р/тепл период 

88
Окраска поверхности песочницы
1 р/тепл период 

89
Уборка отмосток
еженедельно 

90
Уборка приямков
еженедельно 

91
Подметание лестниц и пандусов
ежедневно 

92
Мытье лестниц и пандусов
3р/тепл период 

93
Уборка от мусора дорожек и спортплощадок
1 р/2 сут

94
Изготовление деревянных скамеек 
ежегодно 

95
Окраска скамьи
1 р/тепл период 

96
Ремонт деревянных скамеек и МАФ 
ежегодно 

97
Устройство и окраска металлических ограждений газонов и спортивных площадок
1 р/тепл период 

98
Окраска тротуарного ограждения части
1 р/тепл период 

99
Окраска парапета парадного входа
1 р/тепл период 

 Благоустройство
 

100
Посадка деревьев 
2 р/год 

101
Устройство цветников 
1 р/год 

3. Текущий ремонт общего имущества
 

Техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционных систем
 

102
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе, в т.ч. проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах вентиляции
ежегодно 

103
Прочистка засоренных вентиляционных каналов, пылеуборка и дезинфекция на 1м эт.
ежегодно 

Текущий ремонт системы отопления
 

104
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм
15 % замена 1 р/5 лет 

105
Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм
15 % замена 

106
Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм
15 % замена 

107
Смена шарового крана диаметром 25 мм
5 % замена 

108
Установка смена кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм
5 % замена 

109
Утепление трубопровода отопления водоснабжения
1 р/5 лет 

110
Восстановление разрушенной тепловой изоляции минералватными матами
15 % замена 

111
Промывка трубопроводов системы центрального отопления
ежегодно 

112
Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм
1р/5 лет 

Текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения
 

113
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
 15 % замена 

114
Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ПВХ диаметром 100 мм
1 % замена 

115
Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
15 % замена 

116
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков
ежегодно 

117
Замена фасонных частей канализации из п/э труб 
1% ежегодно 

118
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
при возникновении 

119
Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения восст. разрушенной
15 % замена производить 1р/3 мес 

Текущий ремонт системы электроснабжения
 

120
Замена внутридомовых электрических сетей
15 % замена 

121
Замена выключателя, розеток на вахте, эл/щитовой
15 % замена 

122
Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами
15 % замена 

123
Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами
1 р/5 лет 

124
Замена светильника с люминесцентными лампами
15 % замена 

125
Ремонт светильника с люминесцентными лампами
1 р/5 лет 

126
Замена предохранителя
15 % замена 

127
Замена автоматического выключателя
15 % замена 

128
Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов
ежегодно 

129
Замена щитков
единовременно при заселении каждого неж. пом. 

130
Ремонт щитков
в неж. пом. ежегодно 

131
Замена патронов
15 % замена 

132
Замеры сопротивления изоляции сетей
ежегодно 

133
Ремонт переключателей и кнопок на месте
в подвалах ежегодно по 4 шт/подв 

Устранение аварий
 

134
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет
при возникновении 

4. Обслуживание специальных общедомовых технических устройств специализированными организациями
 

Техническое обслуживание лифтов
 

135
Техническое и аварийное обслуживание лифтов и лифтовой диспетчерской связи 
ежемесячно 

136
Техническое освидетельствование лифтов для оценки соответствия требованиям Технического регламента о безопасности лифтов
ежегодно 

137
Выполнение электроизмерительных работ на лифтах, замеры сопротивления проводов изоляции проводов и кабелей, осмотры и проверки элементов заземления зануления 
ежегодно 

138
Измерение сопротивления петли «фаза-нуль»
ежегодно 

139
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 
ежегодно 

Техническое обслуживание внутридомовой системы пожарной сигнализации и дымоудаления
 

140
Осмотр и выявление преждевременного износа механических элементов и отклонения параметров внутридомовой системы ПС и ДУ от заданных норм 
ежемесячно 

141
Устранение неисправностей внутридомовой системы ПС и ДУ путем проведения текущего ремонта
ежемесячно 

142
Доведение параметров и характеристик внутридомовой системы ПС и ДУ до норм, установленных Технической документацией
ежемесячно 

143
Аварийно-техническое обслуживание внеплановый ремонт внутридомовой системы ПС и ДУ 
при возникновении 

Техническое обслуживание внутридомовой сети ОДС
 

144
Осмотр и выявление преждевременного износа механических элементов и отклонения параметров внутридомовой сети ОДС от заданных норм 
ежемесячно 

145
Выявление и устранение неисправностей внутридомовой сети ОДС путем проведения текущего ремонта 
ежемесячно 

146
Доведение параметров и характеристик внутридомовой сети ОДС до норм, установленных Технической документацией 
ежемесячно 

147
Аварийно-техническое обслуживание в случае прекращения работоспособности внутридомовой сети ОДС
при возникновении 

Техническое обслуживание автоматических запирающих устройств
 

148
Осмотр и выявление преждевременного износа механических элементов и отклонения параметров ЗУ от заданных норм
ежемесячно 

149
Выявление и устранение неисправностей ЗУ путем проведения текущего ремонта
ежемесячно 

150
Доведение параметров и характеристик ЗУ до норм, установленных Технической документацией 
ежемесячно 

151
Аварийно-техническое обслуживание в случае прекращения работоспособности ЗУ 
при возникновении 

Обращение с опасными отходами
 

152
Сбор, транспортировка и утилизация люминисцентных ламп, дуговых ртутных ламп, приборов с ртутным наполнением, ртутьсодержащих отходов 
2р/год 

План работ ООО «УК «м-н Европейский» на 2015 г. по дополнительным работам, связанным с восстановительным ремонтом общего имущества после окончания массовых ремонтов жителей 

 Восстановление внутренней отделки и сверхнормативная замена оборудования
 

1
Профилактика окон
35 шт

2
Смена шпингалетов
20 шт

3
Смена замков врезных
4 шт

4
Ремонт порогов 
1 шт

5
Ремонт дверных полотен 
14 кв м

6
Смена пружин
3 шт

8
Смена дверных приборов: петли
5шт

9
Ремонт покрытий полов
100 кв м

10
Ремонт штукатурки 
200 кв м

11
Окраска стен
200 кв м

12
Окраска труб
5 кв м

13
Окраска радиаторов 
10 кв м

14
Смена стекол 
12 кв м

15
Очистка внутридомовой канализационной сети
150 м

16
Прочистка вентиляционных каналов
150 м

17
Ремонт щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
10 шт

18
Очистка помещений от строительного мусора
12 т

Лифты
 

19
Обшивка стен лифтов дополнительно (во вновь принимаемых домах)
10 кв м

План дополнительных работ ООО «УК «м-н Европейский» на 2015 г., выполняемых по заказам и за счет средств населения

1
Электротехнические работы
51 вид услуг

2
Сантехнические работы
39 видов услуг

3
Работы по обслуживанию газового оборудования
12 видов услуг

4
Прочие услуги 
6 видов услуг

План работ ООО «УК «м-н Европейский» на 2015 г. за счет собственных средств по дополнительным работам, не предусмотренным обязательным перечнем:

1
Установка дополнительных урн
5 штук


2
Подсаживание зеленых насаждений
7 штук

3
Уборка дорог и мест общего пользования
ежедневно

4          Установка ограждений           1500 м

План работ на 2014 год выполнен.

